# Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2019г. № 57

с. Аршаново

|  |
| --- |
| О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению Администрация Аршановского сельсовета от 17.06.2014 № 38 «Об утверждении схемы водоснабжения на территории муниципального образования Аршановский сельсовет» |

В соответствии с п. 1 ч.4 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», ст. 41,47 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению Администрация Аршановского сельсовета от 17.06.2014 №38 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Аршановского сельсовета» следующие изменения и дополнения:

1.1.Приложение добавить разделом 2.10 следующего содержания:

**«Раздел 2.10. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения.**

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения с. Аршаново представлены в таблице.

Таблица – Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -  **п/п** | **Показатель** | **Единица измерения** | **Базовый**  **Показатель**  **2016** | **2018** | **2019** | **2022** | **2025** |
| 1 | Показатели качества воды | | | | | | |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды  после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды  в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатель эффективности использования ресурсов | | | | | | |
| 2.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 10 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| 2.2 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета воды | % | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| 2.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой для подъема и транспортировки воды | кВТ час/**м³** | 15 | 15 | 18 | 22 | 22 |

Ожидаемыми экономическими и техническими результатами реализации мероприятий схемы водоснабжения являются:

- сокращение потерь воды на 0,76% от общего объема подачи воды в сеть, за счет реализации мероприятий по замене участков сетей с износом, превышающим 80%;

- в результате реализации мероприятий, направленных на обеспечение новых подключений и развитие системы водоснабжения села будет обеспечена возможность подключения новых территорий площадей застройки.».

* 1. Приложение добавить разделом 3.8 следующего содержания:

**«Раздел 3.8 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения.**

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения с. Аршаново приведены в таблице.

Таблица - Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения с. Аршаново.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Единица измерения | Базовый  показатель  2016 | 2018 | 2019 | 2025 |
| 1 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | |
| 1.1 | Степень износа  канализационных сетей | % | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Показатель качества очистки сточных вод | | | | | |
| 2.1 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов | | | | | |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии на перекачку сточных вод | кВТ час/м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |

Данные показатели могут быть изменены при разработке проектных решений и уточнении объемов мероприятий.

Ожидаемыми экономическими и техническими результатами реализации мероприятий схемы водоотведения являются:

- снижение степени износа канализационных сетей;

- снижение удельный расход электрической энергии на перекачку сточных вод;

- в результате реализации мероприятий, направленных на обеспечение новых подключений и развитие системы водоснабжения поселка будет обеспечена возможность подключения новых территорий площадей застройки.».

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Аршановского сельсовета в сети «Интернет».

И.о. Главы Аршановского сельсовета О.В. Нарылкова